{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":25,"rows_kept":284,"merged":[[1,5,2,16],[1,20,1,21],[3,1,3,2],[3,4,3,14],[4,1,4,2],[4,4,4,6],[6,1,6,3],[6,4,6,7],[6,8,6,9],[6,12,6,13],[6,14,6,15],[6,16,6,17],[6,18,6,20],[6,21,6,22],[8,1,9,3],[8,4,9,6],[8,7,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,13],[8,14,9,15],[8,16,9,17],[8,18,9,20],[8,21,9,22],[10,1,11,3],[10,4,11,6],[10,8,11,10],[10,11,11,12],[10,13,11,14],[10,15,11,17],[10,18,11,20],[10,21,11,23],[10,24,11,25],[12,1,12,3],[12,4,13,7],[12,8,13,9],[12,10,13,10],[12,12,13,13],[12,14,13,15],[12,16,13,17],[12,18,13,20],[12,21,13,22],[13,1,13,3],[14,1,15,3],[14,4,16,7],[14,8,16,9],[14,10,16,10],[14,12,16,13],[14,14,16,15],[14,16,16,17],[14,18,16,20],[14,21,16,22],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[17,4,18,7],[17,8,18,9],[17,10,18,10],[17,12,18,13],[17,14,18,15],[17,16,18,17],[17,18,18,20],[17,21,18,22],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[19,4,20,7],[19,8,20,9],[19,10,20,10],[19,12,20,13],[19,14,20,15],[19,16,20,17],[19,18,20,20],[19,21,20,22],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[21,4,22,7],[21,8,22,9],[21,10,22,10],[21,12,22,13],[21,14,22,15],[21,16,22,17],[21,18,22,20],[21,21,22,22],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[23,4,23,6],[23,7,23,9],[23,12,23,13],[23,14,23,15],[23,16,23,17],[23,18,23,20],[23,21,23,22],[24,1,24,3],[24,4,24,6],[24,7,24,9],[24,12,24,13],[24,14,24,15],[24,16,24,17],[24,18,24,20],[24,21,24,22],[25,1,25,3],[25,4,25,6],[25,7,25,9],[25,12,25,13],[25,14,25,15],[25,16,25,17],[25,18,25,20],[25,21,25,22],[26,1,26,3],[26,4,26,6],[26,7,26,9],[26,12,26,13],[26,14,26,17],[26,18,26,20],[26,21,26,22],[27,1,28,3],[27,4,28,6],[27,7,28,9],[27,10,28,10],[27,12,28,13],[27,14,28,15],[27,16,28,17],[27,18,28,20],[27,21,28,22],[29,1,30,3],[29,4,30,6],[29,8,30,10],[29,11,30,12],[29,13,30,14],[29,15,30,17],[29,18,30,20],[29,21,30,23],[29,24,30,25],[31,1,31,3],[31,4,32,7],[31,8,32,9],[31,10,32,10],[31,12,32,13],[31,14,32,15],[31,16,32,17],[31,18,32,20],[31,21,32,22],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[33,4,34,7],[33,8,34,9],[33,10,34,10],[33,12,34,13],[33,14,34,15],[33,16,34,17],[33,18,34,20],[33,21,34,22],[34,1,34,3],[35,1,36,3],[35,4,37,7],[35,8,37,9],[35,10,37,10],[35,12,37,13],[35,14,37,15],[35,16,37,17],[35,18,37,20],[35,21,37,22],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[38,4,39,7],[38,8,39,9],[38,10,39,10],[38,12,39,13],[38,14,39,15],[38,16,39,17],[38,18,39,20],[38,21,39,22],[39,1,39,3],[40,1,41,3],[40,4,42,7],[40,8,42,9],[40,10,42,10],[40,12,42,13],[40,14,42,15],[40,16,42,17],[40,18,42,20],[40,21,42,22],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[43,4,43,6],[43,7,43,9],[43,12,43,13],[43,14,43,15],[43,16,43,17],[43,18,43,20],[43,21,43,22],[44,1,45,3],[44,4,45,6],[44,8,45,10],[44,11,45,12],[44,13,45,14],[44,15,45,17],[44,18,45,20],[44,21,45,23],[44,24,45,25],[46,1,46,3],[46,4,47,7],[46,8,47,9],[46,10,47,10],[46,12,47,13],[46,14,47,15],[46,16,47,17],[46,18,47,20],[46,21,47,22],[47,1,47,3],[48,1,48,3],[48,4,48,6],[48,7,48,9],[48,12,48,13],[48,14,48,15],[48,16,48,17],[48,18,48,20],[48,21,48,22],[49,1,50,3],[49,4,50,6],[49,8,50,10],[49,11,50,12],[49,13,50,14],[49,15,50,17],[49,18,50,20],[49,21,50,23],[49,24,50,25],[51,1,52,3],[51,4,53,7],[51,8,53,9],[51,10,53,10],[51,12,53,13],[51,14,53,15],[51,16,53,17],[51,18,53,20],[51,21,53,22],[53,1,53,3],[54,1,54,3],[54,4,54,6],[54,7,54,9],[54,12,54,13],[54,14,54,15],[54,16,54,17],[54,18,54,20],[54,21,54,22],[55,1,56,3],[55,4,56,6],[55,8,56,10],[55,11,56,12],[55,13,56,14],[55,15,56,17],[55,18,56,20],[55,21,56,23],[55,24,56,25],[57,1,58,3],[57,4,59,7],[57,8,59,9],[57,10,59,10],[57,12,59,13],[57,14,59,15],[57,16,59,17],[57,18,59,20],[57,21,59,22],[59,1,59,3],[60,1,60,3],[60,4,60,6],[60,7,60,9],[60,12,60,13],[60,14,60,15],[60,16,60,17],[60,18,60,20],[60,21,60,22],[61,1,62,3],[61,4,62,6],[61,7,62,9],[61,10,62,10],[61,12,62,13],[61,14,62,15],[61,16,62,17],[61,18,62,20],[61,21,62,22],[63,1,64,3],[63,4,64,6],[63,8,64,10],[63,11,64,12],[63,13,64,14],[63,15,64,17],[63,18,64,20],[63,21,64,23],[63,24,64,25],[65,1,66,3],[65,4,67,7],[65,8,67,9],[65,10,67,10],[65,12,67,13],[65,14,67,15],[65,16,67,17],[65,18,67,20],[65,21,67,22],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[68,4,69,7],[68,8,69,9],[68,10,69,10],[68,12,69,13],[68,14,69,15],[68,16,69,17],[68,18,69,20],[68,21,69,22],[69,1,69,3],[70,1,70,3],[70,4,71,7],[70,8,71,9],[70,10,71,10],[70,12,71,13],[70,14,71,15],[70,16,71,17],[70,18,71,20],[70,21,71,22],[71,1,71,3],[72,1,72,3],[72,4,72,6],[72,7,72,9],[72,12,72,13],[72,14,72,15],[72,16,72,17],[72,18,72,20],[72,21,72,22],[73,1,74,3],[73,4,74,6],[73,8,74,10],[73,11,74,12],[73,13,74,14],[73,15,74,17],[73,18,74,20],[73,21,74,23],[73,24,74,25],[75,1,75,3],[75,4,76,7],[75,8,76,9],[75,10,76,10],[75,12,76,13],[75,14,76,15],[75,16,76,17],[75,18,76,20],[75,21,76,22],[76,1,76,3],[77,1,77,3],[77,4,78,7],[77,8,78,9],[77,10,78,10],[77,12,78,13],[77,14,78,15],[77,16,78,17],[77,18,78,20],[77,21,78,22],[78,1,78,3],[79,1,79,3],[79,4,79,6],[79,7,79,9],[79,12,79,13],[79,14,79,15],[79,16,79,17],[79,18,79,20],[79,21,79,22],[80,1,81,3],[80,4,81,6],[80,8,81,10],[80,11,81,12],[80,13,81,14],[80,15,81,17],[80,18,81,20],[80,21,81,23],[80,24,81,25],[82,1,82,3],[82,4,83,7],[82,8,83,9],[82,10,83,10],[82,12,83,13],[82,14,83,15],[82,16,83,17],[82,18,83,20],[82,21,83,22],[83,1,83,3],[84,1,85,3],[84,4,86,7],[84,8,86,9],[84,10,86,10],[84,12,86,13],[84,14,86,15],[84,16,86,17],[84,18,86,20],[84,21,86,22],[86,1,86,3],[87,1,87,3],[87,4,88,7],[87,8,88,9],[87,10,88,10],[87,12,88,13],[87,14,88,15],[87,16,88,17],[87,18,88,20],[87,21,88,22],[88,1,88,3],[89,1,89,3],[89,4,89,6],[89,7,89,9],[89,12,89,13],[89,14,89,15],[89,16,89,17],[89,18,89,20],[89,21,89,22],[90,1,91,3],[90,4,91,6],[90,8,91,10],[90,11,91,12],[90,13,91,14],[90,15,91,17],[90,18,91,20],[90,21,91,23],[90,24,91,25],[92,1,93,3],[92,4,93,6],[92,7,93,9],[92,10,93,10],[92,12,93,13],[92,14,93,15],[92,16,93,17],[92,18,93,20],[92,21,93,22],[94,1,95,3],[94,4,95,6],[94,8,95,10],[94,11,95,12],[94,13,95,14],[94,15,95,17],[94,18,95,20],[94,21,95,23],[94,24,95,25],[96,1,96,3],[96,4,97,7],[96,8,97,9],[96,10,97,10],[96,12,97,13],[96,14,97,15],[96,16,97,17],[96,18,97,20],[96,21,97,22],[97,1,97,3],[98,1,98,3],[98,4,98,6],[98,7,98,9],[98,12,98,13],[98,14,98,15],[98,16,98,17],[98,18,98,20],[98,21,98,22],[99,1,99,3],[99,4,99,6],[99,7,99,9],[99,12,99,13],[99,14,99,15],[99,16,99,17],[99,18,99,20],[99,21,99,22],[101,1,102,3],[101,4,102,6],[101,7,102,9],[101,10,102,10],[101,12,102,13],[101,14,102,15],[101,16,102,17],[101,18,102,20],[101,21,102,22],[103,1,104,3],[103,4,104,6],[103,8,104,10],[103,11,104,12],[103,13,104,14],[103,15,104,17],[103,18,104,20],[103,21,104,23],[103,24,104,25],[105,1,106,3],[105,4,107,7],[105,8,107,9],[105,10,107,10],[105,12,107,13],[105,14,107,15],[105,16,107,17],[105,18,107,20],[105,21,107,22],[107,1,107,3],[108,1,108,3],[108,4,109,7],[108,8,109,9],[108,10,109,10],[108,12,109,13],[108,14,109,15],[108,16,109,17],[108,18,109,20],[108,21,109,22],[109,1,109,3],[110,1,111,3],[110,4,112,7],[110,8,112,9],[110,10,112,10],[110,12,112,13],[110,14,112,15],[110,16,112,17],[110,18,112,20],[110,21,112,22],[112,1,112,3],[113,1,114,3],[113,4,115,7],[113,8,115,9],[113,10,115,10],[113,12,115,13],[113,14,115,15],[113,16,115,17],[113,18,115,20],[113,21,115,22],[115,1,115,3],[116,1,116,3],[116,4,117,7],[116,8,117,9],[116,10,117,10],[116,12,117,13],[116,14,117,15],[116,16,117,17],[116,18,117,20],[116,21,117,22],[117,1,117,3],[118,1,118,3],[118,4,118,6],[118,7,118,9],[118,12,118,13],[118,14,118,15],[118,16,118,17],[118,18,118,20],[118,21,118,22],[119,1,120,3],[119,4,120,6],[119,8,120,10],[119,11,120,12],[119,13,120,14],[119,15,120,17],[119,18,120,20],[119,21,120,23],[119,24,120,25],[121,1,121,3],[121,4,122,7],[121,8,122,9],[121,10,122,10],[121,12,122,13],[121,14,122,15],[121,16,122,17],[121,18,122,20],[121,21,122,22],[122,1,122,3],[123,1,124,3],[123,4,125,7],[123,8,125,9],[123,10,125,10],[123,12,125,13],[123,14,125,15],[123,16,125,17],[123,18,125,20],[123,21,125,22],[125,1,125,3],[126,1,127,3],[126,4,127,6],[126,7,127,9],[126,10,127,10],[126,12,127,13],[126,14,127,15],[126,16,127,17],[126,18,127,20],[126,21,127,22],[128,1,129,3],[128,4,129,6],[128,8,129,10],[128,11,129,12],[128,13,129,14],[128,15,129,17],[128,18,129,20],[128,21,129,23],[128,24,129,25],[130,1,130,3],[130,4,131,7],[130,8,131,9],[130,10,131,10],[130,12,131,13],[130,14,131,15],[130,16,131,17],[130,18,131,20],[130,21,131,22],[131,1,131,3],[132,1,132,3],[132,4,132,6],[132,7,132,9],[132,12,132,13],[132,14,132,15],[132,16,132,17],[132,18,132,20],[132,21,132,22],[133,1,134,3],[133,4,134,6],[133,8,134,10],[133,11,134,12],[133,13,134,14],[133,15,134,17],[133,18,134,20],[133,21,134,23],[133,24,134,25],[135,1,136,3],[135,4,137,7],[135,8,137,9],[135,10,137,10],[135,12,137,13],[135,14,137,15],[135,16,137,17],[135,18,137,20],[135,21,137,22],[137,1,137,3],[138,1,138,3],[138,4,139,7],[138,8,139,9],[138,10,139,10],[138,12,139,13],[138,14,139,15],[138,16,139,17],[138,18,139,20],[138,21,139,22],[139,1,139,3],[140,1,140,3],[140,4,141,7],[140,8,141,9],[140,10,141,10],[140,12,141,13],[140,14,141,15],[140,16,141,17],[140,18,141,20],[140,21,141,22],[141,1,141,3],[142,1,142,3],[142,4,142,6],[142,7,142,9],[142,12,142,13],[142,14,142,15],[142,16,142,17],[142,18,142,20],[142,21,142,22],[143,1,144,3],[143,4,144,6],[143,8,144,10],[143,11,144,12],[143,13,144,14],[143,15,144,17],[143,18,144,20],[143,21,144,23],[143,24,144,25],[145,1,146,3],[145,4,147,7],[145,8,147,9],[145,10,147,10],[145,12,147,13],[145,14,147,15],[145,16,147,17],[145,18,147,20],[145,21,147,22],[147,1,147,3],[148,1,148,3],[148,4,148,6],[148,7,148,9],[148,12,148,13],[148,14,148,15],[148,16,148,17],[148,18,148,20],[148,21,148,22],[149,1,149,3],[149,4,149,6],[149,7,149,9],[149,12,149,13],[149,14,149,15],[149,16,149,17],[149,18,149,20],[149,21,149,22],[150,1,150,3],[150,4,150,6],[150,7,150,9],[150,12,150,13],[150,14,150,15],[150,16,150,17],[150,18,150,20],[150,21,150,22],[151,1,151,3],[151,4,151,6],[151,7,151,9],[151,12,151,13],[151,14,151,17],[151,18,151,20],[151,21,151,22],[152,1,153,3],[152,4,153,6],[152,7,153,9],[152,10,153,10],[152,12,153,13],[152,14,153,15],[152,16,153,17],[152,18,153,20],[152,21,153,22],[154,1,155,3],[154,4,155,6],[154,8,155,10],[154,11,155,12],[154,13,155,14],[154,15,155,17],[154,18,155,20],[154,21,155,23],[154,24,155,25],[156,1,156,3],[156,4,157,7],[156,8,157,9],[156,10,157,10],[156,12,157,13],[156,14,157,15],[156,16,157,17],[156,18,157,20],[156,21,157,22],[157,1,157,3],[158,1,158,3],[158,4,159,7],[158,8,159,9],[158,10,159,10],[158,12,159,13],[158,14,159,15],[158,16,159,17],[158,18,159,20],[158,21,159,22],[159,1,159,3],[160,1,161,3],[160,4,162,7],[160,8,162,9],[160,10,162,10],[160,12,162,13],[160,14,162,15],[160,16,162,17],[160,18,162,20],[160,21,162,22],[162,1,162,3],[163,1,163,3],[163,4,164,7],[163,8,164,9],[163,10,164,10],[163,12,164,13],[163,14,164,15],[163,16,164,17],[163,18,164,20],[163,21,164,22],[164,1,164,3],[165,1,166,3],[165,4,167,7],[165,8,167,9],[165,10,167,10],[165,12,167,13],[165,14,167,15],[165,16,167,17],[165,18,167,20],[165,21,167,22],[167,1,167,3],[168,1,168,3],[168,4,168,6],[168,7,168,9],[168,12,168,13],[168,14,168,15],[168,16,168,17],[168,18,168,20],[168,21,168,22],[169,1,170,3],[169,4,170,6],[169,8,170,10],[169,11,170,12],[169,13,170,14],[169,15,170,17],[169,18,170,20],[169,21,170,23],[169,24,170,25],[171,1,171,3],[171,4,172,7],[171,8,172,9],[171,10,172,10],[171,12,172,13],[171,14,172,15],[171,16,172,17],[171,18,172,20],[171,21,172,22],[172,1,172,3],[173,1,173,3],[173,4,173,6],[173,7,173,9],[173,12,173,13],[173,14,173,15],[173,16,173,17],[173,18,173,20],[173,21,173,22],[174,1,175,3],[174,4,175,6],[174,8,175,10],[174,11,175,12],[174,13,175,14],[174,15,175,17],[174,18,175,20],[174,21,175,23],[174,24,175,25],[176,1,177,3],[176,4,178,7],[176,8,178,9],[176,10,178,10],[176,12,178,13],[176,14,178,15],[176,16,178,17],[176,18,178,20],[176,21,178,22],[178,1,178,3],[179,1,179,3],[179,4,179,6],[179,7,179,9],[179,12,179,13],[179,14,179,15],[179,16,179,17],[179,18,179,20],[179,21,179,22],[180,1,181,3],[180,4,181,6],[180,8,181,10],[180,11,181,12],[180,13,181,14],[180,15,181,17],[180,18,181,20],[180,21,181,23],[180,24,181,25],[182,1,183,3],[182,4,184,7],[182,8,184,9],[182,10,184,10],[182,12,184,13],[182,14,184,15],[182,16,184,17],[182,18,184,20],[182,21,184,22],[184,1,184,3],[185,1,185,3],[185,4,185,6],[185,7,185,9],[185,12,185,13],[185,14,185,15],[185,16,185,17],[185,18,185,20],[185,21,185,22],[186,1,187,3],[186,4,187,6],[186,7,187,9],[186,10,187,10],[186,12,187,13],[186,14,187,15],[186,16,187,17],[186,18,187,20],[186,21,187,22],[188,1,189,3],[188,4,189,6],[188,8,189,10],[188,11,189,12],[188,13,189,14],[188,15,189,17],[188,18,189,20],[188,21,189,23],[188,24,189,25],[190,1,191,3],[190,4,192,7],[190,8,192,9],[190,10,192,10],[190,12,192,13],[190,14,192,15],[190,16,192,17],[190,18,192,20],[190,21,192,22],[192,1,192,3],[193,1,193,3],[193,4,194,7],[193,8,194,9],[193,10,194,10],[193,12,194,13],[193,14,194,15],[193,16,194,17],[193,18,194,20],[193,21,194,22],[194,1,194,3],[195,1,195,3],[195,4,196,7],[195,8,196,9],[195,10,196,10],[195,12,196,13],[195,14,196,15],[195,16,196,17],[195,18,196,20],[195,21,196,22],[196,1,196,3],[197,1,197,3],[197,4,197,6],[197,7,197,9],[197,12,197,13],[197,14,197,15],[197,16,197,17],[197,18,197,20],[197,21,197,22],[198,1,199,3],[198,4,199,6],[198,8,199,10],[198,11,199,12],[198,13,199,14],[198,15,199,17],[198,18,199,20],[198,21,199,23],[198,24,199,25],[200,1,200,3],[200,4,201,7],[200,8,201,9],[200,10,201,10],[200,12,201,13],[200,14,201,15],[200,16,201,17],[200,18,201,20],[200,21,201,22],[201,1,201,3],[202,1,202,3],[202,4,203,7],[202,8,203,9],[202,10,203,10],[202,12,203,13],[202,14,203,15],[202,16,203,17],[202,18,203,20],[202,21,203,22],[203,1,203,3],[204,1,204,3],[204,4,204,6],[204,7,204,9],[204,12,204,13],[204,14,204,15],[204,16,204,17],[204,18,204,20],[204,21,204,22],[205,1,206,3],[205,4,206,6],[205,8,206,10],[205,11,206,12],[205,13,206,14],[205,15,206,17],[205,18,206,20],[205,21,206,23],[205,24,206,25],[207,1,207,3],[207,4,208,7],[207,8,208,9],[207,10,208,10],[207,12,208,13],[207,14,208,15],[207,16,208,17],[207,18,208,20],[207,21,208,22],[208,1,208,3],[209,1,210,3],[209,4,211,7],[209,8,211,9],[209,10,211,10],[209,12,211,13],[209,14,211,15],[209,16,211,17],[209,18,211,20],[209,21,211,22],[211,1,211,3],[212,1,212,3],[212,4,213,7],[212,8,213,9],[212,10,213,10],[212,12,213,13],[212,14,213,15],[212,16,213,17],[212,18,213,20],[212,21,213,22],[213,1,213,3],[214,1,214,3],[214,4,214,6],[214,7,214,9],[214,12,214,13],[214,14,214,15],[214,16,214,17],[214,18,214,20],[214,21,214,22],[215,1,216,3],[215,4,216,6]],"merged_total":1304,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
[]
[null,"02.08.2019",{"$nulls":3},"Výkaz výmer",{"$nulls":14},"Strana: ",null,"1/9"]
[]
[null,"Stavba :",null,null,"Autobusová zastávka Nová Vieska"]
[null,"Objekt:",null,null,"Zelená infraštruktúra prvky malej architektúry"]
[]
[null,"Položka",null,null,"Popis položky",{"$nulls":3},"Množstvo",null,"Mj",null,"Cena/Mj",null,"Montáž",null,"Dodávky/ Mater.",null,"Hmot/Mj",null,null,"Hmotnosť"]
[]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"ZEMNÉ PRÁCE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"71701",null,null,"Lavička- kombinácia drevo +kov",{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"},null," ks",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"184102114",null,null,"Vysadenie dreviny s balom priemeru od 40 cm do 50 cm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"},null,"kus",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"R0000001",null,null,"Murárska výpomoc pre montážne práce",{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"},null," %",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"71702",null,null,"Smetný kôš - kombinácia drevo + kov",{"$nulls":3},{"v":2,"d":"2.00"},null,"ks",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"0266184200",null,null,"Tuja, Thuja occidentalis Malonyana, d 100, 125 cm",{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.00"},null,"kus",{"$nulls":7},0.04,null,null,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"ZEMNÉ PRÁCE",{"$nulls":16},0.8]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},0.8]
[null,"Objekt:",null,null,"Zelená infraštruktúra prvky malej architektúry",null,null,"      ",null,null,"     ",null,"  ",{"$nulls":5},"  ",null,null,0.8]
[null,"  ",null,null,"  ",null,null,"  ",null,null,"  ",{"$nulls":3},"     ",{"$nulls":3},"     ",null,null,"    "]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"ZEMNÉ PRÁCE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"122101101",null,null,"Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 1 až 2 do 100 m3",{"$nulls":3},3.52,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"5838556000",null,null,"Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.062,"d":"0.06"},null,null,{"v":0.3769600000000001,"d":"0.38"}]
[null,"."]
[null,"122201109",null,null,"Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri odkopávkach a prekopávkach nezapažených",{"$nulls":3},3.52,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"162201101",null,null,"Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 20 m",{"$nulls":3},3.52,null,"M3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"162301112",null,null,"Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 z horniny triedy 1 až 4 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m",{"$nulls":3},3.52,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"ZEMNÉ PRÁCE",{"$nulls":16},{"v":0.3769600000000001,"d":"0.4"}]
[{"$nulls":4},"ZÁKLADY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"274313711",null,null,"Betón základových pásov prostý triedy C25/30",{"$nulls":3},3.21,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":2.21215,"d":"2.21"},null,null,{"v":7.1010015,"d":"7.10"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"ZÁKLADY",{"$nulls":16},{"v":7.1010015,"d":"7.1"}]
[{"$nulls":4},"ZVISLÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"311275531",null,null,"PORFIX Murivo nosné hrúbky 200 mm z tvárnic s kapsou (NSM) 500 x 250 x 200 mm",{"$nulls":3},3.85,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0.80744,"d":"0.81"},null,null,{"v":3.1086440000000004,"d":"3.11"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"ZVISLÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":16},{"v":3.1086440000000004,"d":"3.1"}]
[{"$nulls":4},"VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"451577777",null,null,"Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hrúbky do 100 mm vo vodorovnej ploche alebo v sklone do 1:5",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.16192,"d":"0.16"},null,null,{"v":0.9844736000000001,"d":"0.98"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":16},{"v":0.9844736000000001,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"SPEVNENÉ PLOCHY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"569231111",null,null,"Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo štrkopieskom hrúbky 100 mm",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.2024,"d":"0.20"},null,null,{"v":1.230592,"d":"1.23"}]
[]
[null,"."]
[null,"596811111",null,null,"Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého pre chodcov",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.13193,"d":"0.13"},null,null,{"v":0.8021343999999999,"d":"0.80"}]
[null,"."]
[null,"5924777000",null,null,"Dlaždice terazzové z bieleho cementu HBT 40/40/3,7 cm biele",{"$nulls":3},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.085,"d":"0.09"},null,null,{"v":0.5185,"d":"0.52"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"SPEVNENÉ PLOCHY",{"$nulls":16},{"v":2.5512263999999996,"d":"2.6"}]
[{"$nulls":4},"POVRCHOVÉ ÚPRAVY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"621474100",null,null,"Ytong Vonkajšia omietka podhľadov maltou Ytong, hrúbka 10 mm",{"$nulls":3},{"v":33,"d":"33.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.012,"d":"0.01"},null,null,{"v":0.396,"d":"0.40"}]
[null,"."]
[null,"632211411",null,null,"Doplnenie dlažby lomovým kameňom do 4 m2 do cementovej malty",{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.39167,"d":"0.39"},null,null,{"v":3.9167,"d":"3.92"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"POVRCHOVÉ ÚPRAVY",{"$nulls":16},{"v":4.3127,"d":"4.3"}]
[{"$nulls":4},"OSTATNÉ PRÁCE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"979083111",null,null,"Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 100 m",{"$nulls":3},{"v":0.8364,"d":"0.84"},null,"t",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"981011416",null,null,"Demolácia budov murovaných na MC alebo betónu postupným rozoberaním s podielom konštrukcie 35%",{"$nulls":3},1.23,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0.0008500000000000001,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.0010455,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"952901411",null,null,"Vyčistenie ostatných objektov ľubovoľnej výšky",{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"OSTATNÉ PRÁCE",{"$nulls":16},{"v":0.0010455,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"PRESUNY HMÔT",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"PRESUNY HMÔT",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"998011001",null,null,"Presun hmôt pre murované budovy výšky do 6 m",{"$nulls":3},{"v":21.057060200000002,"d":"21.06"},null,"t",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"PRESUNY HMÔT",{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},{"v":18.436051000000003,"d":"18.4"}]
[]
[{"$nulls":4},"Práce PSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE TESÁRSKE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"762295000",null,null,"Spojovacie a ochranné prostriedky (klince, glej, impregnácia) pre montáž schodiska a zábradlia",{"$nulls":3},{"v":1.3,"d":"1.30"},null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0.00286,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.0037180000000000004,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"762332110",null,null,"Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy do 120 cm2",{"$nulls":3},{"v":33.2,"d":"33.20"},null,"m",{"$nulls":7},{"v":0.00026,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.008632,"d":"0.01"}]
[null,"."]
[null,"762341210",null,null,"Montáž debnenia a latovania rovnej strechy z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm na zraz",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"6051590000",null,null,"Hranol rezivo omietané smrekovec akosť I dĺžka 100 - 175 cm x 100 x 120, 140 mm",{"$nulls":3},0.45,null,"m3",{"$nulls":7},0.55,null,null,{"v":0.24750000000000003,"d":"0.25"}]
[]
[null,"."]
[null,"6051010200",null,null,"Dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr. 13 - 15 mm x š. 60 - 130 mm",{"$nulls":3},0.11,null,"m3",{"$nulls":7},0.55,null,null,{"v":0.060500000000000005,"d":"0.06"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE TESÁRSKE",{"$nulls":16},{"v":0.32035,"d":"0.3"}]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"764173121",null,null,"Strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - AkzoNobel 50µ, sklonu do 30°",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.00527,"d":"0.01"},null,null,{"v":0.08363490000000001,"d":"0.08"}]
[null,"."]
[null,"764451202",null,null,"Odpadová rúra z pozinkovaného Pz plechu štvorcová vrátane lemov s dĺžkou strany 100 mm",{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"},null,"m",{"$nulls":7},{"v":0.00289,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.014450000000000001,"d":"0.01"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"Práce PSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"764352201",null,null,"Žľab pododkvapový z pozinkovaného Pz plechu polkruhový rš 250 mm dĺžky 5 m",{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"},null,"m",{"$nulls":7},{"v":0.00248,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.02728,"d":"0.03"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE",{"$nulls":16},{"v":0.1253649,"d":"0.1"}]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"782111120",null,null,"Montáž obkladu steny pravouhlými doskami z mäkkého kameňa s rovným lícom hrúbky do 25 mm z remienkov",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.07489,"d":"0.07"},null,null,{"v":1.1885043,"d":"1.19"}]
[]
[null,"."]
[null,"5838556000",null,null,"Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.062,"d":"0.06"},null,null,{"v":0.9839399999999999,"d":"0.98"}]
[null,"."]
[null,"998782201",null,null,"Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m pre kamenné obklady",{"$nulls":3},{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"},null," %",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD",{"$nulls":16},{"v":2.1724442999999996,"d":"2.2"}]
[{"$nulls":4},"NÁTERY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"783622900",null,null,"Oprava náteru syntetického dvojnásobného na drevených (stolárských) dverách, oknách a na nábytku",{"$nulls":3},{"v":19,"d":"19.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.00015,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.0028499999999999997,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"NÁTERY",{"$nulls":16},{"v":0.0028499999999999997,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"Práce PSV",{"$nulls":16},{"v":2.6210091999999996,"d":"2.6"}]
[null,"Objekt:",null,null,"Zastávka 1",null,null,"      ",null,null,"     ",null,"  ",{"$nulls":5},"  ",null,null,{"v":21.057060200000002,"d":"21.1"}]
[null,"  ",null,null,"  ",null,null,"  ",null,null,"  ",{"$nulls":3},"     ",{"$nulls":3},"     ",null,null,"    "]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"ZEMNÉ PRÁCE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"122101101",null,null,"Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 1 až 2 do 100 m3",{"$nulls":3},3.52,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"5838556000",null,null,"Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.062,"d":"0.06"},null,null,{"v":0.3769600000000001,"d":"0.38"}]
[null,"."]
[null,"122201109",null,null,"Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri odkopávkach a prekopávkach nezapažených",{"$nulls":3},3.52,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"162201101",null,null,"Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 20 m",{"$nulls":3},3.52,null,"M3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"162301112",null,null,"Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 z horniny triedy 1 až 4 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m",{"$nulls":3},3.52,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"ZEMNÉ PRÁCE",{"$nulls":16},{"v":0.3769600000000001,"d":"0.4"}]
[{"$nulls":4},"ZÁKLADY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"274313711",null,null,"Betón základových pásov prostý triedy C25/30",{"$nulls":3},3.21,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":2.21215,"d":"2.21"},null,null,{"v":7.1010015,"d":"7.10"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"ZÁKLADY",{"$nulls":16},{"v":7.1010015,"d":"7.1"}]
[{"$nulls":4},"ZVISLÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"311275531",null,null,"PORFIX Murivo nosné hrúbky 200 mm z tvárnic s kapsou (NSM) 500 x 250 x 200 mm",{"$nulls":3},3.85,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0.80744,"d":"0.81"},null,null,{"v":3.1086440000000004,"d":"3.11"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"ZVISLÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":16},{"v":3.1086440000000004,"d":"3.1"}]
[{"$nulls":4},"VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"451577777",null,null,"Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hrúbky do 100 mm vo vodorovnej ploche alebo v sklone do 1:5",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.16192,"d":"0.16"},null,null,{"v":0.9844736000000001,"d":"0.98"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE",{"$nulls":16},{"v":0.9844736000000001,"d":"1.0"}]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"SPEVNENÉ PLOCHY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"569231111",null,null,"Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo štrkopieskom hrúbky 100 mm",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.2024,"d":"0.20"},null,null,{"v":1.230592,"d":"1.23"}]
[]
[null,"."]
[null,"596811111",null,null,"Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého pre chodcov",{"$nulls":3},6.08,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.13193,"d":"0.13"},null,null,{"v":0.8021343999999999,"d":"0.80"}]
[null,"."]
[null,"5924777000",null,null,"Dlaždice terazzové z bieleho cementu HBT 40/40/3,7 cm biele",{"$nulls":3},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.085,"d":"0.09"},null,null,{"v":0.5185,"d":"0.52"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"SPEVNENÉ PLOCHY",{"$nulls":16},{"v":2.5512263999999996,"d":"2.6"}]
[{"$nulls":4},"POVRCHOVÉ ÚPRAVY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"621474100",null,null,"Ytong Vonkajšia omietka podhľadov maltou Ytong, hrúbka 10 mm",{"$nulls":3},{"v":33,"d":"33.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.012,"d":"0.01"},null,null,{"v":0.396,"d":"0.40"}]
[null,"."]
[null,"632211411",null,null,"Doplnenie dlažby lomovým kameňom do 4 m2 do cementovej malty",{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.39167,"d":"0.39"},null,null,{"v":3.9167,"d":"3.92"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"POVRCHOVÉ ÚPRAVY",{"$nulls":16},{"v":4.3127,"d":"4.3"}]
[{"$nulls":4},"OSTATNÉ PRÁCE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"979083111",null,null,"Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 100 m",{"$nulls":3},{"v":0.8364,"d":"0.84"},null,"t",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[null,"981011416",null,null,"Demolácia budov murovaných na MC alebo betónu postupným rozoberaním s podielom konštrukcie 35%",{"$nulls":3},1.23,null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0.00085,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.0010455,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"952901411",null,null,"Vyčistenie ostatných objektov ľubovoľnej výšky",{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"OSTATNÉ PRÁCE",{"$nulls":16},{"v":0.0010455,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"PRESUNY HMÔT",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"PRESUNY HMÔT",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"998011001",null,null,"Presun hmôt pre murované budovy výšky do 6 m",{"$nulls":3},{"v":21.057060200000002,"d":"21.06"},null,"t",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"PRESUNY HMÔT",{"$nulls":16},{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"Práce HSV",{"$nulls":16},{"v":18.436051000000003,"d":"18.4"}]
[]
[{"$nulls":4},"Práce PSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE TESÁRSKE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"762295000",null,null,"Spojovacie a ochranné prostriedky (klince, glej, impregnácia) pre montáž schodiska a zábradlia",{"$nulls":3},{"v":1.3,"d":"1.30"},null,"m3",{"$nulls":7},{"v":0.00286,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.0037180000000000004,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"762332110",null,null,"Montáž viazanej konštrukcie krovu strechy z reziva priemernej plochy do 120 cm2",{"$nulls":3},{"v":33.2,"d":"33.20"},null,"m",{"$nulls":7},{"v":0.00026,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.008632,"d":"0.01"}]
[null,"."]
[null,"762341210",null,null,"Montáž debnenia a latovania rovnej strechy z hrubých dosiek hrúbky do 32 mm na zraz",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[null,"6051590000",null,null,"Hranol rezivo omietané smrekovec akosť I dĺžka 100 - 175 cm x 100 x 120, 140 mm",{"$nulls":3},0.45,null,"m3",{"$nulls":7},0.55,null,null,{"v":0.24750000000000003,"d":"0.25"}]
[]
[null,"."]
[null,"6051010200",null,null,"Dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr. 13 - 15 mm x š. 60 - 130 mm",{"$nulls":3},0.11,null,"m3",{"$nulls":7},0.55,null,null,{"v":0.060500000000000005,"d":"0.06"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE TESÁRSKE",{"$nulls":16},{"v":0.32035,"d":"0.3"}]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"764173121",null,null,"Strešná krytina MASLEN ŠKRIDPLECH - AkzoNobel 50µ, sklonu do 30°",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.00527,"d":"0.01"},null,null,{"v":0.08363490000000001,"d":"0.08"}]
[null,"."]
[null,"764451202",null,null,"Odpadová rúra z pozinkovaného Pz plechu štvorcová vrátane lemov s dĺžkou strany 100 mm",{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.00"},null,"m",{"$nulls":7},{"v":0.00289,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.014450000000000001,"d":"0.01"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"Práce PSV",{"$nulls":16},"\n"]
[]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"764352201",null,null,"Žľab pododkvapový z pozinkovaného Pz plechu polkruhový rš 250 mm dĺžky 5 m",{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.00"},null,"m",{"$nulls":7},{"v":0.00248,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.02728,"d":"0.03"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE",{"$nulls":16},{"v":0.1253649,"d":"0.1"}]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"782111120",null,null,"Montáž obkladu steny pravouhlými doskami z mäkkého kameňa s rovným lícom hrúbky do 25 mm z remienkov",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.07489,"d":"0.07"},null,null,{"v":1.1885043,"d":"1.19"}]
[]
[null,"."]
[null,"5838556000",null,null,"Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1",{"$nulls":3},15.87,null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.062,"d":"0.06"},null,null,{"v":0.9839399999999999,"d":"0.98"}]
[null,"."]
[null,"998782201",null,null,"Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m pre kamenné obklady",{"$nulls":3},{"v":2.1999999999999997,"d":"2.20"},null," %",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD",{"$nulls":16},{"v":2.1724442999999996,"d":"2.2"}]
[{"$nulls":4},"NÁTERY",{"$nulls":19},"\n"]
[]
[null,"783622900",null,null,"Oprava náteru syntetického dvojnásobného na drevených (stolárských) dverách, oknách a na nábytku",{"$nulls":3},{"v":19,"d":"19.00"},null,"m2",{"$nulls":7},{"v":0.00015,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.0028499999999999997,"d":"0.00"}]
[]
[null,"."]
[{"$nulls":4},"NÁTERY",{"$nulls":16},{"v":0.0028499999999999997,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":4},"Práce PSV",{"$nulls":16},{"v":2.6210091999999996,"d":"2.6"}]
[null,"Objekt:",null,null,"Zastávka 2",null,null,"      ",null,null,"     ",null,"  ",{"$nulls":5},"  ",null,null,{"v":21.057060200000002,"d":"21.1"}]
[null,"  ",null,null,"  ",null,null,"  ",null,null,"  ",{"$nulls":3},"     ",{"$nulls":3},"     ",null,null,"    "]
[]
[{"$nulls":4},"Celkom za stavbu: ",{"$nulls":5},"    ",null,"    ","       ",{"$nulls":4},"  ",null,null,{"v":42.9141204,"d":"42.9"}]
[null,"  ",null,null,"  ",{"$nulls":4},"         ","    ",null,"    ",null,"     ",{"$nulls":3},"      ",null,null,"      "]
[]
[]
[]
["(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537",{"$nulls":18},"F 01 - 19"]